/**
  ******************************************************************************
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *
  *  例程名称: YSF1_HAL_STemWin_015. 汉字显示方式—（任意大小全字库生成和使用方法，GB2312编码）
  *   
  ******************************************************************************
  * 说明：
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 
  * 淘宝：
  * 论坛：http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有，请勿商用。
  ******************************************************************************
  */

【1】例程简介
  STemWins SEGGER公司授权给ST的。使用ST芯片的用户可以免费使用STemWin。其中不光授权给了
ST，还有NXP，Energy Micro等。凡是使用这些芯片厂商生产的处理器都可以免费的使用emWin。但
是出于一定的保护措施，使用STemWin的库 是不能用在其它芯片厂商的处理器上面的。因为在工程
初始化STemWin前要先使能CRC校验。如果没有使能，STemWin是启动不起来的。KEIL MDK的安装目录
里面也带有emWin软件包，这个软件包也不是可以直接使用的，用户需要给KEIL MDK注册RL- ARM才
可以使用。
  
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行，必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
  
【3】操作及现象
	使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口（需要安
装驱动），在电脑端打开串口调试助手工具，设置参数为115200 8-N-1。下载完程序之后，在串
口调试助手窗口可接收到信息。
    先将制作字体，这里以大小为48*48点钟的字体为例子，使用点阵字库生成器和文件合并助手
两个软件，可以在Q群上喊管理员要，我们陆续也会将其加到光盘和网盘，生成教程以图片形式提
供，就在工程内，然后将生成的文件放入SD卡，执行工程即可。

/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
